附件

办公及厨房设备采购项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **办公及厨房设备项目清单** | | | | | | |
| **一、办公设备部分** | | | | | | |
| **（一）办公设备部分** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 学习桌 | 产品参数：  尺寸：2400\*1200\*750mm  材质说明：  1.采用橡木实木，所有木材通过精心挑选，烘干处理，所有家具木材平衡含水率应符合当地的实际要求，并符合GB/T3324的要求，不会因天气原因而变型，具有独特的自然气息；  2.油漆：为环保水性油漆，游离甲醛释放量≦0.5mg/l,苯小于0.5%，甲苯和二甲苯总和小于40%，游离甲苯二异氰酸酯小于0.7%，划格试验小于2级，弯曲性小于20mm;漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性，良好的附着力、耐黄变、高透明度，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高；无气泡、鱼眼、桔皮、白化、光泽不均、针孔、砂纸伤痕、回粘、爆裂等缺陷；达到GB18581-2001标准；  3.胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准；  4.工艺要求：实木框架结构，采用传统卯榫拼接法结构牢固，无钉眼，各部件尺寸标准，平整、光洁，纹理清晰，无开裂现象，受力部位斜纹程度不超过20%，节子宽度≤材宽1/3，直径≤12mm，但须取原木修补法，不影响强度和外观，所有家具木材平衡含水率应符合当地的实际要求，并符合GB/T3324的要求；  5.油漆工艺：采用全封闭油漆处理的做法，双面油漆，不允许有起皱、鼓泡、剥落、露底、针孔、花斑、划痕等，漆膜硬度达2H～3H之间，光滑耐磨，手感好，色泽美观，底着色油漆工艺，经五底四面磨退工艺处理；  6.结构及颜色：结构及颜色以采购人确认后的货版为准，按要求参照图片制作；  7.具体施工做法详见班学习桌透视图。 | 张 | 40 |  |  |
| 2 | 背靠椅 | 产品参数：  背靠高度：450\*450\*960mm  材质说明：  1.主材：全实木结构，均采用橡木实木，所有木材通过精心挑选，烘干处理，所有家具木材平衡含水率应符合当地的实际要求，并符合GB/T3324的要求，不会因天气原因而变型，具有独特的自然气息；  2.油漆：为环保水性油漆，游离甲醛释放量≦0.5mg/l,苯小于0.5%，甲苯和二甲苯总和小于40%，游离甲苯二异氰酸酯小于0.7%，划格试验小于2级，弯曲性小于20mm;漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性，良好的附着力、耐黄变、高透明度，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高；无气泡、鱼眼、桔皮、白化、光泽不均、针孔、砂纸伤痕、回粘、爆裂等缺陷；达到GB18581-2001标准；  3.胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准；  4.工艺要求：实木框架结构，采用传统卯榫拼接法结构牢固，无钉眼，各部件尺寸标准，平整、光洁，纹理清晰，无开裂现象，受力部位斜纹程度不超过20%，节子宽度≤材宽1/3，直径≤12mm，但须取原木修补法，不影响强度和外观，所有家具木材平衡含水率应符合当地的实际要求，并符合GB/T3324的要求，  5.油漆工艺：采用全封闭油漆处理的做法，双面油漆，不允许有起皱、鼓泡、剥落、露底、针孔、花斑、划痕等，漆膜硬度达2H～3H之间，光滑耐磨，手感好，色泽美观，底着色油漆工艺，经五底四面磨退工艺处理；  6.结构及颜色：结构及颜色以采购人确认后的货版为准，按要求参照图片制作。 | 张 | 290 |  |  |
| 3 | 单人床 | 产品参数：  适用床垫尺寸：1000\*2000mm  功能说明：床头及床尾需配4根2.0厚不锈钢纹帐挂杆，床屏及床尾顶部上方需设有挂杆底座，挂杆需考虑使用方便，床板上需设有储藏挂杆暗格,床箱设有实木抽屉，抽屉配BMB三节缓冲路轨；  材质说明：  1.主材：床屏、床尾及内架均为全实木框架，实木均采用优质橡木实木，所有木材通过精心挑选，特殊烘干处理技术，所有家具木材平衡含水率应符合当地的实际要求，并符合GB/T3324的要求，不会因天气原因而变型，具有独特的自然气息；  2.床侧抽屉面板及床板(厚18mm)为多层实木夹板，采用E0级环保标准的绿色环保型夹板，甲醛释放量≤1.5mg/L，胶合强度指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的80%，含水率8~10，静曲强度：顺纹大于或等于24.0MPa,横纹大于或等于20.0MPa，弹性模量：顺纹大于或等于5000MPa,横纹大于或等于3500MPa；  3.油漆：品牌为环保水性油漆，游离甲醛释放量≦0.5mg/l,苯小于0.5%，甲苯和二甲苯总和小于40%，游离甲苯二异氰酸酯小于0.7%，划格试验小于2级，弯曲性小于20mm;漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性，良好的附着力、耐黄变、高透明度，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高；无气泡、鱼眼、桔皮、白化、光泽不均、针孔、砂纸伤痕、回粘、爆裂等缺陷；达到GB18581-2001标准；  4.胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准；  5.五金配件：阻尼三节钢珠导轨、拉手等所有五金件作防锈、防腐处理；符合QB/T 2454《家具五金要求和检验》和QB/T 2189《家具五金杯状暗铰链及其安装底座要求和检验》的要求；  6.工艺要求：实木框架结构，采用传统卯榫拼接法结构牢固，无钉眼，各部件尺寸标准，平整、光洁，纹理清晰，无开裂现象，受力部位斜纹程度不超过20%，节子宽度≤材宽1/3，直径≤12mm，但须取原木修补法，不影响强度和外观，所有家具木材平衡含水率应符合当地的实际要求，符合GB/T3324的要求；  7.油漆工艺：采用全封闭油漆处理的做法，双面油漆，不允许有起皱、鼓泡、剥落、露底、针孔、花斑、划痕等，漆膜硬度达2H～3H之间，光滑耐磨，手感好，色泽美观，底着色油漆工艺，经五底四面磨退工艺处理；  8.结构及颜色：结构及颜色以采购人确认后的货版为准，按要求参照图片制作；  9.具体施工做法详见单人床透视图。 | 张 | 380 |  |  |
| 4 | 办公桌 | 产品参数：  尺寸:1400\*700\*750mm  功能说明：桌子共配三个抽屉，一个掩门及一个实木键盘架，台面及台脚需加厚处理，厚度60mm。  材质说明：  1.基材：采用E0级环保标准的绿色环保型夹板，甲醛释放量≤1.5mg/L，胶合强度指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的80%，含水率8~10，静曲强度：顺纹大于或等于24.0MPa,横纹大于或等于20.0MPa，弹性模量：顺纹大于或等于5000MPa,横纹大于或等于3500MPa；  2.封边：均采用优质橡木实木封边，封边深度≥20mm，不易变形及开裂，线条均匀，转角过渡自然；  3.饰面：采用天然AAA级白橡木皮，厚度≥0.8mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于0.7%；  4.油漆：品牌为环保水性油漆，游离甲醛释放量≦0.5mg/l,苯小于0.5%，甲苯和二甲苯总和小于40%，游离甲苯二异氰酸酯小于0.7%，划格试验小于2级，弯曲性小于20mm;漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性，良好的附着力、耐黄变、高透明度，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高；无气泡、鱼眼、桔皮、白化、光泽不均、针孔、砂纸伤痕、回粘、爆裂等缺陷；达到GB18581-2001标准，颜色可选；  5.胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准；  6.五金配件：阻尼门铰、拉手等所有五金件作防锈、防腐处理；符合QB/T 2454《家具五金要求和检验》和QB/T 2189《家具五金杯状暗铰链及其安装底座要求和检验》的要求；  7.工艺要求：实木框架结构，采用传统卯榫拼接法结构牢固，无钉眼，各部件尺寸标准，平整、光洁，纹理清晰，无开裂现象，受力部位斜纹程度不超过20%，节子宽度≤材宽1/3，直径≤12mm，但须取原木修补法，不影响强度和外观，所有家具木材平衡含水率应符合当地的实际要求，并符合GB/T3324的要求，  8.油漆工艺：采用全封闭油漆处理的做法，双面油漆，不允许有起皱、鼓泡、剥落、露底、针孔、花斑、划痕等，漆膜硬度达2H～3H之间，光滑耐磨，手感好，色泽美观，底着色油漆工艺，经五底四面磨退工艺处理；  9.结构及颜色：颜色以甲方确认的样板实物为准，按照图片要求制作；  10.具体施工做法详见电脑办公桌透视图。 | 张 | 32 |  |  |
| 5 | 衣柜 | 产品参数：  尺寸:2000\*1000\*550mm  材质说明：  1.主材：优质冷轧钢，材料选用钢材,厚度为国标 1.0mm 的钢材，颜色灰白；  2.工艺要求：（1）经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点；（2）焊接部分采用 c02 保护焊，杜绝假、虚焊、漏焊。钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺；（3）金属表面喷塑工艺：粉末高压静电喷塑，表面均匀光洁，不易刮伤，无味，无污染，符合环保要求。（4）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动；金属配件应做除锈和防腐处理；（5）门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔 1-3mm；上沿线松紧适中.经模压成型、局部烧焊、磷化脱膜处理，表面静电热固性粉末喷涂等工序。凡金属部分均经过浅灰色哑光静电粉末喷涂等处理，均具有防锈、除油、化后静电热固性喷塑。  3.结构及颜色：结构及颜色以采购人确认后的货版为准，按要求参照图片制作。 | 张 | 212 |  |  |
| **办公设备部分小计** | | | | | |  |
| **二、厨房设备** | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） |
| 1 | 不锈钢洗碗槽 | 产品参数： 规格型号：2500\*600\*800+150 材质说明： 钢片材料用304不锈钢板，面钢板厚1.5㎜。 | 台 | 12 |  |  |
| 2 | 板式四层存放架 | 产品参数： 规格型号：1500\*500\*1550 材质说明： 1、产品主要材料采用304不锈钢制作，管架用厚1.2㎜38×38㎜方管，层板用厚1.2㎜板，配38×38mm不锈钢可调脚，环保认证产品。 2、产品经酸性盐雾试验（不少于48小时），耐腐蚀外观评级为10级。 3、产品同时符合GB/T38160-2019、QB/T2139.5-1995、GB4806.1-2016、GB4806.9-2016标准，且产品的不锈钢主要化学成分镍含量不少于9.90%（Ni≥9.90%） | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 产品参数： 规格型号：1800\*700\*800 材质说明： 1、产品主要材料采用304不锈钢制作，台面板厚1.5㎜，层板厚1.2㎜，配Φ38㎜不锈钢可调脚，环保认证产品。 2、产品经酸性盐雾试验（不少于48小时），耐腐蚀外观评级为10级。 3、▲产品同时符合GB/T38160-2019、QB/T2139.3-1995、GB4806.1-2016、GB4806.9-2016标准，且产品的不锈钢主要化学成分镍含量检测结果不少于9.90%（Ni≥9.90%） | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 不锈钢抽油烟罩 | 产品参数： 规格型号：L\*1000\*500 材质说明： 钢片材料用304不锈钢板，钢板厚1.2mm。 | 米 | 6 |  |  |
| 5 | 电烘炉 | 产品参数： 规格型号： 材质说明： 温度范围：0-300℃  外表面材料：不锈钢板材  电功率：19.8KW/380V 调温方式：上下独立调温、 功率：9000W以上 内胆材质：不锈钢 操控方式：电脑式 额定电压：380V 容量：360L 温度范围：50-350℃ | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 电饼铛 | 产品参数： 规格型号： 材质说明： 电功率:5KW/380v 外形尺寸:850\*850\*650mm 操控方式：机械式 加热面：双面加热 加热方式：电热式 发热板材质：高密度铝 | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 双门红外消毒柜 | 产品参数： 规格型号：1190\*553\*1660 材质说明： 双门全不锈钢整体发泡，电控式控制高温消毒，容积：586L，功率：1800W 220V。 | 台 | 8 |  |  |
| 8 | 8人圆形就餐台 | 产品参数： 规格型号：Φ1500 材质说明： 1.主材：全实木结构，均采用橡木实木，所有木材通过精心挑选，烘干处理，所有家具木材平衡含水率应符合当地的实际要求，并符合GB/T3324的要求，不会因天气原因而变型，具有独特的自然气息； 2.油漆：为环保水性油漆，游离甲醛释放量≦0.5mg/l,苯小于0.5%，甲苯和二甲苯总和小于40%，游离甲苯二异氰酸酯小于0.7%，划格试验小于2级，弯曲性小于20mm;漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性，良好的附着力、耐黄变、高透明度，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高；无气泡、鱼眼、桔皮、白化、光泽不均、针孔、砂纸伤痕、回粘、爆裂等缺陷；达到GB18581-2001标准；配八张靠背餐椅。 3.胶水：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合GB18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准； 4.油漆工艺：采用全封闭油漆处理的做法，双面油漆，不允许有起皱、鼓泡、剥落、露底、针孔、花斑、划痕等，漆膜硬度达2H～3H之间，光滑耐磨，手感好，色泽美观，底着色油漆工艺，经五底四面磨退工艺处理； 5.结构及颜色：结构及颜色以采购人确认后的货版为准，按要求参照图片制作。 | 台 | 48 |  |  |
| 9 | 四层存放架 | 产品参数： 规格型号：1200\*500\*1550 材质说明： 1、产品主要材料采用304不锈钢制作，管架用厚1.2㎜38×38㎜方管，层梁用厚1.2㎜38×25㎜方管, 骨条用厚1.0㎜30×15mm方管，骨条间距50㎜，配38×38mm不锈钢可调脚，环保认证产品。 2、产品经酸性盐雾试验（不少于48小时），耐腐蚀外观评级为10级。 3、产品同时符合GB/T38160-2019、QB/T2139.5-1995、GB4806.1-2016、GB4806.9-2016标准，且产品的不锈钢主要化学成分镍含量不少于9.90%（Ni≥9.90%） | 台 | 8 |  |  |
| 10 | 不锈钢米面柜 | 产品参数： 规格型号：1200\*600\*1600 材质说明： 钢片材料用304不锈钢板，柜门钢板厚1.2㎜,柜内层板、柜身钢板厚1.0㎜，φ51不锈钢管及高度调整钢脚。 | 台 | 4 |  |  |
| 11 | 不锈钢洗碗槽 | 产品参数： 规格型号：1800\*600\*800+150 材质说明： 钢片材料用304不锈钢板，面钢板厚1.5㎜。 | 台 | 4 |  |  |
| 12 | 高速压面机 | 产品参数： 规格型号： 产品功能：二次揉面、压皮  压面宽度：380mm；  面皮厚度：1mm-25mm一键调 电机功率：0.75KW/220V | 台 | 4 |  |  |
| 13 | 多功能搅拌机 | 产品参数： 规格型号： 材质说明： 额定电压：380V； 操控方式：电子式 功率：500-1000W 容量：10-30L 机身材质：不锈钢 | 台 | 4 |  |  |
| 14 | 四门双温雪柜 | 产品参数： 规格型号： 材质说明： 有效容积：1000L,双机双温,空载温度：0～-15/8～-10℃；材质：内外箱304不锈钢磨砂面板，聚氨脂发泡箱体,不锈钢门内胆,自动回归磁吸门。 | 台 | 8 |  |  |
| 15 | 双门留样雪柜 | 产品参数： 规格型号： 材质说明： 有效容积：380L,单门直冷,烤漆箱体,真空玻璃门,国产压缩机,空载温度0℃~+8℃ | 台 | 4 |  |  |
| 16 | 六格售菜保温柜 | 产品参数： 规格型号： 材质说明： 1、产品主要材料采用304不锈钢制作，面板厚1.5㎜，侧板厚1.2㎜，优质发热管，配恒温装置，功率：3KW/220V，环保认证产品。 2、产品经酸性盐雾试验（不少于48小时），耐腐蚀外观评级为10级。 3、▲产品同时符合GB/T38160-2019、GB4806.1-2016、GB4806.9-2016标准，且产品的不锈钢主要化学成分镍含量检测结果不少于9.90%（Ni≥9.90%）。 | 台 | 8 |  |  |
| 17 | 带锁刀柜 | 产品参数： 规格型号： 材质说明： 1、产品主要材料采用不锈钢制作； 2、容量：400L； 3、热风循环+紫外+臭氧； 4、电功率：900W； 5、电压：220V. | 台 | 4 |  |  |
| 18 | 双层工作台 | 产品参数： 规格型号：1800\*800\*800 材质说明： 1、产品主要材料采用304不锈钢制作，台面板厚1.5㎜，层板厚1.2㎜，配Φ38㎜不锈钢可调脚，环保认证产品。 2、产品经酸性盐雾试验（不少于48小时），耐腐蚀外观评级为10级。 3、产品同时符合GB/T38160-2019、QB/T2139.3-1995、GB4806.1-2016、GB4806.9-2016标准，且产品的不锈钢主要化学成分镍含量不少于9.90%（Ni≥9.90%） | 台 | 12 |  |  |
| 19 | 豆浆机 | 产品参数： 规格型号： 操控方式：电脑式 功能：干豆，湿豆，米糊 清洗方式：自动 保温功能：支持保温功能 加热方式：立体环绕加热 预约功能：支持预约功能 | 台 | 4 |  |  |
| 20 | 商用电热蒸饭车 | 产品参数： 规格型号：双门24盆 24KW/380V 材质说明： 1、用电功率：12KW\*2/380V。 2、双门24盆，外壳使用优质不锈钢板，加厚整体环保发泡层、不锈钢把手、硅胶密封垫、陶瓷水位探头、双控控制、自动进水、电磁感应；加热水箱采用3.5㎜厚耐高温、耐腐蚀310S不锈钢材质；蒸饭量：75㎏，可供人数：500-600人。多功能微电脑控制，可选择多种蒸饭方式。 3、▲蒸饭车需同时符合GB4806.4-2016、GB4806.9-2016及GB4806.11-2016标准。需提供国家认可的产品质量检验机构出具同时符合上述标准及要求的产品检测报告证明。 4、▲蒸饭车主要组件加热水箱采用的310S不锈钢材质（3.5mm厚或以上）的厚度、力学性能、化学成分符合GB/T3280-2015、GB/T20878-2007标准。 | 台 | 4 |  |  |
| 21 | 商用电磁双头大锅灶 | 产品参数： 规格型号：2200\*1200\*800+470/900锅 材质说明： 1、功率/电压：25KW\*2/380V。 2、外形尺寸：2200\*1200\*800+470mm，锅外径900mm。 3、外壳材质304不锈钢板，面板厚1.5mm，侧板厚1.0mm。 4、具有高压和低压保护功能，可灵活调节功率，可显示28种故障代码。 5、锅具具有食品安全级检，线盘具有超温保护更灵敏，具有线盘寿命检测，防漏电处理7英寸数字显示屏，能显示故障，火力 温度及实时功率等，智能数字化机芯拥有28项故障自动检测保护功能，磁控8档控制开关，手动机械。 | 台 | 4 |  |  |
| 22 | 不锈钢抽油烟罩 | 产品参数： 规格型号：L\*1200\*500 材质说明： 钢片材料用304不锈钢板，钢板厚1.2mm。 | 米 | 22 |  |  |
| 23 | 商用电磁单头单尾炒炉 | 产品参数： 规格型号：1100\*1100\*800+470 材质说明： 1、功率/电压：15KW/380V。 2、外形尺寸：1100\*1100\*800+470mm。 3、外壳材质304不锈钢板，面板厚1.5mm，侧板厚1.0mm。 4、具有高压和低压保护功能，可灵活调节功率，可显示28种故障代码。 5、锅具具有食品安全级检，线盘具有超温保护更灵敏，具有线盘寿命检测，防漏电处理7英寸数字显示屏，能显示故障，火力 温度及实时功率等，智能数字化机芯拥有28项故障自动检测保护功能，磁控8档控制开关，手动机械。 | 台 | 4 |  |  |
| 24 | 商用电磁单头汤炉 | 产品参数： 规格型号：650\*750\*500+750 材质说明： 1、功率/电压：15KW/380V。 2、外形尺寸：650\*750\*500+750mm。 3、外壳材质304不锈钢板，面板厚1.5mm，侧板厚1.0mm。 4、具有高压和低压保护功能，可灵活调节功率，可显示28种故障代码。 5、锅具具有食品安全级检，线盘具有超温保护更灵敏，具有线盘寿命检测，防漏电处理7英寸数字显示屏，能显示故障，火力 温度及实时功率等，智能数字化机芯拥有28项故障自动检测保护功能，磁控8档控制开关，手动机械。 | 台 | 4 |  |  |
| 1 | 不锈钢蒸饭盆 | 产品参数： 规格型号：600\*400\*50 材质说明： 钢片材料用304不锈钢1.0㎜，符合食品安全国家标准。 | 个 | 48 |  |  |
| 2 | 全封后挡板 | 产品参数： 规格型号：L\*750\*25 材质说明： 钢片材料用304不锈钢板，钢板厚1.0mm。 | 米 | 11 |  |  |
| 3 | 不锈钢隔油网 | 产品参数： 规格型号：500\*500\*50 材质说明： 钢片材料用304不锈钢板，钢板厚1.0mm。 | 米 | 11 |  |  |
| 4 | 不锈钢汤桶连盖 | 产品参数： 规格型号：φ500\*500 材质说明： 钢片材料用304不锈钢1.5㎜，符合食品安全国家标准。 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 不锈钢1/1食物盆连盖 | 产品参数： 规格型号：530\*325\*100 材质说明： 食物盆304 1.2㎜冲压成形连盖，符合食品安全国家标准。 | 套 | 20 |  |  |
| **厨房设备部分小计** | | | | | |  |
| **合计** | | | | | |  |
|  | | | | | |  |