|  |
| --- |
| 办公家具采购明细表 |
| **序号** | **名 称** | **数量** | **单位** | **规格** | **材质备注** | **家具参考图片** |
| 1 | 办公台 | 17 | 张 | 1600\*800\*750 | 1、基材：选用优质环保E1级中纤板；2、贴面用材：采用优质胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；3、油漆：采用环保油漆，“五底三面”工艺，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上；4、五金配件：采用优质五金配件。▲中纤板质量及环保要求：（1）甲醛释放量≤0.5mg/L；▲油漆质量及环保要求：（1）挥发性有机化合物含量≤600g/L；（2）苯含量总和≤0.2%；（3）甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%；（4）游离二异氰酸脂≤0.2%；（5）卤代烃含量≤0.02%；（6）可溶性重金属含量（汞）：≤30mg/kg；▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  |
| 2 | 办公椅 | 24 | 张 | 标准 | 1、饰面用材：采用优质黑色真皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软；2、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当；3、成型弯板：采用高频压机将多导单板施胶层叠且热压成型；4、脚架：电镀五星脚。▲天然皮革质量及环保要求：（1）撕裂力：≥100N；（2）涂层粘着牢度：≥5N/10mm；（3）Ph值：3.5~6.0；（4）游离甲醛含量：≤50mg/kg；▲海棉质量及环保要求：（1）甲醛释放量：≤0.050mg/ ㎡.h；▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  |
| 3 | 三门文件柜 | 23 | 个 | 1200\*400\*2000 | 1、基材：选用优质环保E1级中纤板；2、贴面用材：采用优质胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；3、油漆：采用环保油漆，“五底三面”工艺，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上；4、五金配件：采用优质五金配件。▲中纤板质量及环保要求：（1）甲醛释放量≤0.5mg/L；▲油漆质量及环保要求：（1）挥发性有机化合物含量≤600g/L；（2）苯含量总和≤0.2%；（3）甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%；（4）游离二异氰酸脂≤0.2%；（5）卤代烃含量≤0.02%；（6）可溶性重金属含量（汞）：≤30mg/kg；▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  |
| 4 | 沙发 | 11 | 套 | 3+1 | 1、面料：选用优质真皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好；2、基材：橡胶木框架，木质坚硬钢性强；3、辅料：采用优质55#密度以上成型PU泡棉，4、内架：实木内架；▲天然皮革质量及环保要求：（1）撕裂力：≥100N；（2）涂层粘着牢度：≥5N/10mm；（3）Ph值：3.5~6.0；（4）游离甲醛含量：≤50mg/kg；▲海棉质量及环保要求：（1）甲醛释放量：≤0.050mg/ ㎡.h；▲实木木方质量及环保要求：（1）木材含水率≤14%；▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  |
| 5 | 茶水柜 | 5 | 个 | 800\*400\*800 | 1、基材：选用优质环保E1级中纤板；2、贴面用材：采用优质胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；3、油漆：采用环保油漆，“五底三面”工艺，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上；4、五金配件：采用优质五金配件。▲中纤板质量及环保要求：（1）甲醛释放量≤0.5mg/L；▲油漆质量及环保要求：（1）挥发性有机化合物含量≤600g/L；（2）苯含量总和≤0.2%；（3）甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%；（4）游离二异氰酸脂≤0.2%；（5）卤代烃含量≤0.02%；（6）可溶性重金属含量（汞）：≤30mg/kg；▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  |
| 6 | 办公卡位 | 99 | 位 | 1400\*1400\*1050 | 1、铝材框架，共分三段，桌面以上分两段，2、贴面：采用优质三聚氰胺板饰面；3、基材：采用优质环保E1级刨花板；4、粘合剂：优质热熔胶；5、封边用材：优质PVC胶边；▲三聚氰胺板质量及环保要求：（1）表面耐磨：检测合格（2）表面耐干热：达到4级以上（3）表面耐龟裂：达到4级以上▲胶水质量及环保要求：（1）游离甲醛≤0.1g/kg（2）苯≤0.1g/kg（3）甲苯+二甲苯≤1.0g/kg▲封边条质量及环保要求：（1）甲醛释放量：≤0.8mg/L▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  |
| 7 | 办公椅 | 201 | 张 | 标准 | 1、饰面：优质网布，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理；2、海绵：采用恒温发泡的定型海棉，密度高、回弹力好，在常期负重状态下性能保持良好；3、钢制电镀五星脚，优质气压杆；4、优质五金配件。▲网布质量及环保要求：（1）甲醛含量≤50mg/kg▲海棉质量及环保要求：（1）甲醛释放量：≤0.050mg/ ㎡.h；▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |   |
| 8 | 两门文件柜 | 26 | 个 | 800\*400\*2000 | 1、贴面：采用优质三聚氰胺板饰面；2、基材：采用优质环保E1级刨花板；3、粘合剂：优质热熔胶；4、封边用材：封边用材：优质PVC胶边；▲三聚氰胺板质量及环保要求：（1）表面耐磨：检测合格（2）表面耐干热：达到4级以上（3）表面耐龟裂：达到4级以上▲胶水质量及环保要求：（1）游离甲醛≤0.1g/kg（2）苯≤0.1g/kg（3）甲苯+二甲苯≤1.0g/kg▲封边条质量及环保要求：（1）甲醛释放量：≤0.8mg/L▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |   |
| 9 | 茶几 | 3 | 张 | 1200\*600\*450 | 1、基材：选用优质环保E1级中纤板；2、贴面用材：采用优质胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；3、油漆：采用环保油漆，“五底三面”工艺，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上；4、五金配件：采用优质五金配件。▲中纤板质量及环保要求：（1）甲醛释放量≤0.5mg/L；▲油漆质量及环保要求：（1）挥发性有机化合物含量≤600g/L；（2）苯含量总和≤0.2%；（3）甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%；（4）游离二异氰酸脂≤0.2%；（5）卤代烃含量≤0.02%；（6）可溶性重金属含量（汞）：≤30mg/kg；▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  F8107S F8107H |
| 10 | 会议桌 | 9 | 张 | 4200\*1200\*750 | 1、基材：选用优质环保E1级中纤板；2、贴面用材：采用优质胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；3、油漆：采用环保油漆，“五底三面”工艺，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上；4、五金配件：采用优质五金配件。▲中纤板质量及环保要求：（1）甲醛释放量≤0.5mg/L；▲油漆质量及环保要求：（1）挥发性有机化合物含量≤600g/L；（2）苯含量总和≤0.2%；（3）甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%；（4）游离二异氰酸脂≤0.2%；（5）卤代烃含量≤0.02%；（6）可溶性重金属含量（汞）：≤30mg/kg；▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 | HT908-2 |
| 11 | 会议椅 | 160 | 张 | 标准 | 1、饰面用材：采用优质黑色真皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软；2、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当；3、成型弯板：采用高频压机将多导单板施胶层叠且热压成型；4、脚架：实木脚架。 |   |
| 12 | 陪护凳 | 542 | 张 | 340\*230\*430 | 1、贴面：采用优质三聚氰胺板饰面；2、基材：采用优质环保E1级刨花板；3、粘合剂：优质热熔胶；4、封边用材：优质PVC胶边；5、优质冷轧钢管焊接脚架，壁厚0.8，经静电喷粉，耐磨。▲冷轧钢管质量及环保要求：（1）钢板厚度：≥1.2mm；▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  1656995982395(1) |
| 13 | 病房门 | 328 | 樘 | 子母门 | 1、贴面：采用优质三聚氰胺板饰面；2、基材：采用优质环保E1级多层实木夹板；3、粘合剂：优质热熔胶；4、封边用材：优质PVC胶边；5、门下部压304#不锈钢板饰面。▲多层实木夹板质量及环保要求：（1）甲醛释放量≤0.9mg/L；▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |   |
| 14 | 沙发 | 1 | 套 | 3+1+1 | 1、面料：选用优质真皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好；2、基材：橡胶木框架，木质坚硬钢性强；3、辅料：采用优质55#密度以上成型PU泡棉，4、内架：实木内架；▲天然皮革质量及环保要求：（1）撕裂力：≥100N；（2）涂层粘着牢度：≥5N/10mm；（3）Ph值：3.5~6.0；（4）游离甲醛含量：≤50mg/kg；▲海棉质量及环保要求：（1）甲醛释放量：≤0.050mg/ ㎡.h；▲实木木方质量及环保要求：（1）木材含水率≤14%；▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  |
| 15 | 收费台 | 1 | 组 | 18000\*600\*750 | 1、基材：选用优质实木指接板；2、油漆：采用环保油漆，“五底三面”工艺，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上；3、五金配件：采用优质五金配件。▲实木木方质量及环保要求：（1）木材含水率≤14%；▲油漆质量及环保要求：（1）挥发性有机化合物含量≤600g/L；（2）苯含量总和≤0.2%；（3）甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%；（4）游离二异氰酸脂≤0.2%；（5）卤代烃含量≤0.02%；（6）可溶性重金属含量（汞）：≤30mg/kg；▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 | 375601a5a970266eb0c8df0f1a8d9fa |
| 16 | 房门包边 | 25 | 套 | 与门配套 | 304不锈钢 |  |