**包组1中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **广州超卓机电工程有限公司** | **广州辉腾电器有限公司** | **TCL空调器（中山）有限公司** |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 5.29 | 5.63 | 5.36 |
| 10 | 额定制冷量 | 2725 | 2715 | 2624.1 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 533 | 565 | 585.2 |
| 12 | 循环风量 | 967 | 715 | 705.4 |
| 13 | 室内机噪音 | 17.6；31.6 | 18.4；31.7 | 17.8；39.7 |

**包组2中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **广州超卓机电工程有限公司** | **广州现代通用电子有限公司** | **TCL空调器（中山）有限公司** |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 5.35 | 5.29 | 5.33 |
| 10 | 额定制冷量 | 3566 | 3548 | 3525.6 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 792 | 788 | 885.6 |
| 12 | 循环风量 | 945 | 746 | 730.4 |
| 13 | 室内机噪音 | 15.9；34.5 | 19.8；34.4 | 17.4；40.2 |

**包组3中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **广州现代通用电子有限公司** | **广州超卓机电工程有限公司** | **TCL空调器（中山）有限公司** |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 5.00 | 4.821 | 4.80 |
| 10 | 额定制冷量 | 5237 | 5082.4 | 5103.0 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 1258 | 1279.3 | 1335.9 |
| 12 | 循环风量 | 1051 | 1110.5 | 920.1 |
| 13 | 室内机噪音 | 20.3；35.6 | 17.3；38.6 | 21.5；43.0 |

**包组4中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **广州超卓机电工程有限公司** | **广州现代通用电子有限公司** | **TCL空调器（中山）有限公司** |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 4.66 | 4.56 | 3.99 |
| 10 | 额定制冷量 | 7428 | 7318 | 7314.6 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 1964 | 2032 | 2148.5 |
| 12 | 循环风量 | 1524.9 | 1353 | 1216.3 |
| 13 | 室内机噪音 | 20.1；42.5 | 20.6；40.9 | 24.7；45.7 |

**包组5中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **广州现代通用电子有限公司** | **TCL空调器（中山）有限公司** | **广州超卓机电工程有限公司** |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 4.18 | 4.59 | 4.06 |
| 10 | 额定制冷量 | 7222 | 7361.3 | 7370.2 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 2141 | 2042.2 | 2186.4 |
| 12 | 循环风量 | 1407 | 1457.6 | 1229 |
| 13 | 室内机噪音 | 24.8；42.4 | 21.1；46.3 | 35.6；42.1 |

**包组6中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **广州辉腾电器有限公司** | **广州超卓机电工程有限公司** | **TCL空调器（中山）有限公司** |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 4.41 | 3.96 | 4.04 |
| 10 | 额定制冷量 | 12274 | 12229 | 12065.1 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 3249 | 3826 | 3961.5 |
| 12 | 循环风量 | 2304 | 2123 | 2066.5 |
| 13 | 室内机噪音 | 37.7；47.7 | 47.7；50.8 | 46.8 |

**包组7中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **广州辉腾电器有限公司** | **广州超卓机电工程有限公司** | **广州市世迅制冷设备工程有限公司** |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 4.54 | 4.1 | 3.49 |
| 10 | 额定制冷量 | 7695 | 7355 | 7250 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 2081 | 2299 | 2107.0 |
| 12 | 循环风量 | 1511 | 1186.9 | / |
| 13 | 室内机噪音 | 25.0；39.8 | 36.9；42.2 | / |

**包组8中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **广州辉腾电器有限公司** | **广州超卓机电工程有限公司** | **广州市世迅制冷设备工程有限公司** |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 4.22 | 4.272 | 4.04 |
| 10 | 额定制冷量 | 12760 | 12373.49 | 12450 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 3852 | 4298.79 | 4000 |
| 12 | 循环风量 | 2212 | 1868.45 | 2120 |
| 13 | 室内机噪音 | 21.7；45.7 | 42.8；50.4 | 44.5；37.5 |