**配置明细表（广州超卓机电工程有限公司）**

| **配置类别** | **D1** | **D2** | **D3** | **D4** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **整机型号** | KFR-26GW/(26568)FNhAb-B1JY01 | KFR-35GW/(35568)FNhAb-B1JY01 | KFR-50GW/(50568)FNhAb-B1JY01 | KFR-72GW/(72568)FNhAb-B1JY01 |
| **投标单价**  **（元/台）** | 2440 | 2690 | 4550 | 5380 |
| **能效等级** | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |
| **空调类型** | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 |
| **规格（匹数）** | 1P | 1.5P | 2P | 3P |
| **额定制冷量（W）**  **（检测报告的数值）** | 2726.2 | 3607.8 | 5171.8 | 7447.6 |
| **额定制冷量（W）**  **（铭牌的数值）** | 2620 | 3510 | 5050 | 7300 |
| **冷暖类型** | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| **制冷面积（㎡）** | 10-15 | 15-23 | 22-34 | 32-50 |
| **随机连接管长度** | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **随机水管长度** | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **随机电源线长度** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| **颜色** | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

**配置明细表（广州超卓机电工程有限公司）**

| **配置类别** | **D5** | **D6** | **D7** | **D8** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **整机型号** | KFR-72LW/(72536)FNhAf-B1JY01 | KFR-120LW/(12536S)FNhAd-B2JY01 | KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B1 | KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B1 |
| **投标单价**  **（元/台）** | 5600 | 9999 | 7100 | 9100 |
| **能效等级** | 一级 | 二级 | 一级 | 一级 |
| **空调类型** | 分体变频柜机 | 分体变频柜机 | 变频嵌入式空调  （天花、天井空调） | 变频嵌入式空调  （天花、天井空调） |
| **规格（匹数）** | 3P | 5P | 3P | 5P |
| **额定制冷量（W）**  **（检测报告的数值）** | 7517.6 | 12328.2 | 7355 | 12373.49 |
| **额定制冷量（W）**  **（铭牌的数值）** | 7350 | 12010 | 7200 | 12000 |
| **冷暖类型** | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| **制冷面积（㎡）** | 32-50 | 46-70 | 32-50 | 46-70 |
| **随机连接管长度** | 4 | 4 | / | / |
| **随机水管长度** | 5 | 5 | / | / |
| **随机电源线长度** | 1.5 | 1.5 | / | / |
| **颜色** | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

**配置明细表（广州辉腾电器有限公司）**

| **配置类别** | **D1** | **D6** | **D7** | **D8** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **整机型号** | KFR-26GW/G2-1 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | KFR-72QW/F-1 | KFR-120QW/F-1S |
| **投标单价（元/台）** | 2200 | 9080 | 6500 | 8300 |
| **能效等级** | 一级 | 二级 | 一级 | 一级 |
| **空调类型** | 分体变频壁挂机 | 分体变频柜机 | 变频嵌入式空调 （天花、天井空调） | 变频嵌入式空调 （天花、天井空调） |
| **规格（匹数）** | 1P | 5P | 3P | 5P |
| **额定制冷量（W）（检测报告的数值）** | 2647 | 12274 | 7695 | 12760 |
| **额定制冷量（W）（铭牌的数值）** | 2600 | 12160 | 7410 | 12310 |
| **冷暖类型** | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| **制冷面积（㎡）** | 10～15 | 46～70 | 32～50 | 46～70 |
| **随机连接管长度** | 3米 | 4米 | / | / |
| **随机水管长度** | 3米 | 5米 | / | / |
| **随机电源线长度** | 1.5米 | 1.5米 | **/** | **/** |
| **颜色** | **陶瓷白** | **陶瓷白** | **陶瓷白** | **陶瓷白** |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

**配置明细表（广州现代通用电子有限公司 ）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置类型 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| 整机型号 | KFR-35GW/G2-1 | KFR-50GW/G1-1 | KFR-72GW/G1-1 | KFR-72LW/M2-1 |
| 投标单价（元/台） | 2420 | 4050 | 4900 | 4880 |
| 能效等级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 空调类型 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频柜机 |
| 规格（匹数） | 1.5P | 2P | 3P | 3P |
| 额定制冷量(W)  （检测报告的数值） | 3533 | 5237 | 7318 | 7366 |
| 额定制冷量(W)  （铭牌的数值） | 3520 | 5050 | 7290 | 7320 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积(㎡) | 15-23 | 22-34 | 32-50 | 32-50 |
| 随机连接管长度 | 3米 | 3米 | 3米 | 4米 |
| 随机水管长度 | 3米 | 3米 | 3米 | 5米 |
| 随机电源线长度 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

**配置明细表（TCL空调器（中山）有限公司）**

| **配置类别** | **D1** | **D2** | **D3** | **D4** | **D5** | **D6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **整机型号** | KFR-26GW/AD1a+B1 | KFR-35GW/AD1a+B1 | KFR-50GW/AP1a+B1 | KFR-72GW/AP1a+B1 | KFR-72LW/AD1a+B1 | KFR-120LW/AP1a+B2S |
| **投标单价（元/台）** | 1900 | 2100 | 3250 | 3750 | 4500 | 8200 |
| **能效等级** | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 |
| **空调类型** | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频壁挂机 | 分体变频柜机 | 分体变频柜机 |
| **规格（匹数）** | 1P | 1.5P | 2P | 3P | 3P | 5P |
| **额定制冷量（W）**  **（检测报告的数值）** | 2624.1 | 3525.6 | 5103 | 7376 | 7361.3 | 12065.1 |
| **额定制冷量（W）**  **（铭牌的数值）** | 2620 | 3520 | 5020 | 7350 | 7330 | 12050 |
| **冷暖类型** | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| **制冷面积（㎡）** | 10～15 | 15～23 | 22～34 | 32～50 | 32～50 | 46～70 |
| **随机连接管长度** | 3米 | 3米 | 3.5米 | 4米 | 4米 | 4米 |
| **随机水管长度** | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 5米 | 5米 |
| **随机电源线长度** | 1.5米 | 1.5米 | 2米 | 2米 | 2米 | 2.5米 |
| **颜色** | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

**配置明细表（广州市世迅制冷设备工程有限公司）**

| **配置类别** | **D8** |
| --- | --- |
| **整机型号** | **KFRd-120QW/22DAH22(茉莉白)** |
| **投标单价（元/台）** | **8200** |
| **能效等级** | **2级** |
| **空调类型** | **变频嵌入式空调**  **（天花、天井空调）** |
| **规格（匹数）** | **5P** |
| **额定制冷量（W）（检测报告的数值）** | **12450** |
| **额定制冷量（W）（铭牌的数值）** | **12100** |
| **冷暖类型** | **冷暖** |
| **制冷面积（㎡）** | **46~70** |
| **随机连接管长度** | **/** |
| **随机水管长度** | **/** |
| **随机电源线长度** | **/** |
| **颜色** | **白色** |

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。