附件1.3

武警部队医疗设备采购技术参数

设备名称：空气波压力循环治疗仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **技术性能参数名称** | **参数要求** |
| 1 | 适用范围 | 适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓，减轻肢体水肿 |
| 2 | 资质要求 | Ⅱ类医疗器械注册证 |
| 3 | 技术参数 |  |
| ▲3.1 | 治疗模式 | ≥8种，具备DVT模式 |
| ▲3.2 | 压强范围 | 至少包含（5-25Kpa）范围内连续可调 |
| 3.3 | 单腔压力关闭功能 | 具有单腔压力可调可关闭功能 |
| 3.4 | 显示 | 液晶触摸屏 |
| 3.5 | 腔数 | ≥4腔 |
| 3.7 | 压力实时监测功能 | 每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力 |
| ★4 | 配置需求 |  |
| 4.1 | 主机 | 1台 |
| 4.2 | 上肢气套 | 1只 |
| 4.3 | 下肢气套 | 2只 |
| 4.4 | 充气导管 | 2条 |
| 4.5 | 1芯气座脚底气套 | 2只 |
| 4.6 | 2芯气座小腿气套 | 2只 |
| 4.7 | 电源线 | 1条 |

★5.专机专用耗材：无