## 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求

**（一）报价供应商资格条件**

★报价供应商具备住建部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》及市场监督管理部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》。

**（二）服务时间、地点**

1、服务地点：广州市天河区

2、服务期：自签订合同之日起，10日内完成两条连廊施工前的安全检测鉴定，并交付成果文件（含盖章签字并装订完好纸质版6份及成果文件电子版）。施工完毕后，10日内完成完损性鉴定并交付成果文件（含盖章签字并装订完好纸质版6份及成果文件电子版）。

**（三）结算方式**

所有工作完成并交付全部成果文件后，在收到中标人开具的发票后1个月内，支付全部合同款。

**（四）保密要求**

报价供应商必须严格遵守部队保密规定，有责任对采购人的相关信息和资料保守秘密。未经采购人同意，不得向第三方机构提供相关资料和信息。因报价供应商原因造成失泄密问题，采购人有权终止合同并依法追究相关责任。

**（五）报价要求**

★本项目采购控制价为55160元，总价包干，采购人不再支付该项目的其他任何费用。报价供应商报价不得超出采购控制价，否则视为无效报价。

### 二、技术要求

**（一）检测鉴定对象基本情况**

两条钢结构连廊，于2013年建成投入使用，建筑面积约220平方米。（其他需要了解的信息可现地勘察时现场咨询）

**（二）采购范围**

包含对两条连廊进行施工前的结构安全检测鉴定、施工过程中的结构安全监管、施工后的完损性鉴定服务三项内容。同时包含鉴定过程中所需的对结构构件进行局部抛光打磨、开孔取样等作业，以及相应的空洞及面层修复工作。（附参考清单，采购范围包含且不限于清单内容。）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼与外科楼两条连廊检测鉴定服务项目清单 | | | |
| 鉴定类型 | 服务项目 | 工程量 | 备注 |
| 施工前安全检测鉴定 | 钢结构截面尺寸检测 | 9个 |  |
| 表面硬度法推定钢材抗拉强度 | 9个 |  |
| 涂层厚度检测 | 9个 |  |
| 焊缝检查 | 9个 |  |
| 图纸复核 | 1项 |  |
| 钢结构现状情况检查 | 1项 |  |
| 建模验算 | 1项 |  |
| 检测鉴定报告编写 | 1项 |  |
| 施工中的安全监督 | | 1项 |  |
| 施工后完损性鉴定 | 房屋现状情况检查 | 1项 |  |
| 房屋现状损坏拍照记录 | 1项 |  |
| 完损性等级评级 | 1项 |  |
| 鉴定报告编写 | 1项 |  |
| 开展检测鉴定工作中的局部抛光打磨、开孔取样等作业，以及修复费用 | | 1项 |  |
| 说明：招标范围包含但不限于本清单内容。 | | | |

**（三）项目采购要求**

1、报价供应商应做好安全防护，为工人购买保险，承担所属人员施工作业过程中的安全责任。

2、报价供应商需对成果文件的准确性、合规性、完整性负责，如后期发现重大错误、造成严重后果的，采购人有权视情扣罚测绘及服务费用，并追究报价供应商相关责任。

3、报价供应商需按时完成有关工作。因报价供应商原因超出约定时间10天仍未完成的，采购人有权单方面解除合同，且不予支付相关费用，造成的一切损失由报价供应商承担。

4、连廊施工过程中，报价供应商须认真监督施工全过程，对建筑结构安全提出专业意见、提供专业咨询、参加监理例会（如有需要）、参加结构安全交底等，如因监督不尽责而导致目标建筑结构受损的，报价供应商将与施工方承担连带安全责任。

**（四）现场踏勘要求**

报名结束后，采购人集中半天时间（10月12日下午15:00）组织各报名人现场踏勘了解项目情况（如需要，请10月11日先电话联系），若报名人因未到场勘查而导致报价等问题有偏差，自行承担相关风险，采购人一概不负责。