**包组1中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州现代通用电子有限公司 | 广州洋城机电工程有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 |
| 10 | 全年能源消耗率（APF） | 5.93 | 5.85 | 5.81 |
| 11 | 额定制冷量 | 2788 | 2761.2 | 2745.9 |
| 12 | 额定制冷消耗功率 | 527 | 528.7 | 534.8 |
| 13 | 循环风量 | 916 | 901.1 | 898.8 |
| 14 | 室内机噪音 | 12.1；29.1 | 17.5；34.8 | 16.0；36.0 |

**包组2中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州现代通用电子有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 | 广州洋城机电工程有限公司 |
| 10 | 全年能源消耗率（APF） | 5.90 | 5.78 | 5.82 |
| 11 | 额定制冷量 | 3795.1 | 3672.3 | 3710.4 |
| 12 | 额定制冷消耗功率 | 749.1 | 776.6 | 749.2 |
| 13 | 循环风量 | 936 | 959.0 | 912.6 |
| 14 | 室内机噪音 | 12.8；31.7 | 15.9；32.7 | 17.9；36.9 |

**包组3中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州现代通用电子有限公司 | 广州洋城机电工程有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 |
| 10 | 全年能源消耗率（APF） | 5.41 | 5.35 | 5.02 |
| 11 | 额定制冷量 | 5366.2 | 5299.9 | 5276.4 |
| 12 | 额定制冷消耗功率 | 1184.8 | 1201.8 | 1242.1 |
| 13 | 循环风量 | 1310 | 1289.3 | 1282.5 |
| 14 | 室内机噪音 | 16.3；33.6 | 19.4；37.5 | 19.2；39.3 |

**包组4中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州现代通用电子有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 | 广州洋城机电工程有限公司 |
| 10 | 全年能源消耗率（APF） | 4.99 | 4.92 | 4.92 |
| 11 | 额定制冷量 | 7593.3 | 7634.4 | 7564.7 |
| 12 | 额定制冷消耗功率 | 1910.6 | 1870.6 | 1903.1 |
| 13 | 循环风量 | 1621 | 1603.7 | 1573.9 |
| 14 | 室内机噪音 | 17.6；36.1 | 17.8；45.6 | 20.3；42.3 |

**包组5中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州现代通用电子有限公司 | 广州洋城机电工程有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 |
| 10 | 全年能源消耗率（APF） | 4.98 | 4.91 | 4.70 |
| 11 | 额定制冷量 | 7627.0 | 7578.0 | 7559.3 |
| 12 | 额定制冷消耗功率 | 1912.1 | 1914.3 | 2014.9 |
| 13 | 循环风量 | 1687 | 1711.1 | 1682.2 |
| 14 | 室内机噪音 | 18.6；38.1 | 17.4；44.8 | 21.5；44.0 |

**包组6中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州现代通用电子有限公司 | 广州洋城机电工程有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 |
| 10 | 全年能源消耗率（APF） | 4.54 | 4.43 | 4.17 |
| 11 | 额定制冷量 | 12810.0 | 13034.0 | 12657.0 |
| 12 | 额定制冷消耗功率 | 3245.1 | 3279.1 | 3531.6 |
| 13 | 循环风量 | 2599 | 2542.1 | 2551.0 |
| 14 | 室内机噪音 | 21.3；40.1 | 20.6；46.5 | 21.5；52.8 |

**包组7中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州现代通用电子有限公司 | 广州市世迅制冷设备工程有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 |
| 10 | 全年能源消耗率（APF） | 4.78 | 4.58 | 4.21 |
| 11 | 额定制冷量 | 7883 | 7800 | 7355 |
| 12 | 额定制冷消耗功率 | 1986 | 1950 | 2299 |
| 13 | 循环风量 | 1631 | 1420 | 1240.79 |
| 14 | 室内机噪音 | 21.9；38.3 | 32；44 | 36.9；46.1 |

**包组8中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州现代通用电子有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 | 广州市世迅制冷设备工程有限公司 |
| 10 | 全年能源消耗率（APF） | 4.58 | 4.27 | 4.08 |
| 11 | 额定制冷量 | 12863 | 12370.00 | 12750 |
| 12 | 额定制冷消耗功率 | 3363 | 4288.00 | 3820 |
| 13 | 循环风量 | 2262 | 1886 | 2240 |
| 14 | 室内机噪音 | 22.7；43.2 | 42.8；52.4 | 34.0；48 |