**广东省省级2022年度第三季度计算机（通用配置）批量集中采购项目中标品牌及详细配置**

**配置A1中标供应商：广东万格达智能科技有限公司（品牌：清华同方）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **配置号** | A1 |
| 1 | 整机型号 | 超越E500-54026 |
| 2 | 显示器型号 | TF2421 |
| 3 | CPU型号 | I3-12100 |
| 4 | 显卡型号 | 核芯显卡 |
| 配置参数详细情况 |
| 序号 | 项目 | 报价机型参数 |
| 1 | 显示器尺寸 | 23.8寸 |
| 2 | 显示器分辨率 | 1920\*1080 |
| 3 | 显示器屏幕类型 | IPS广视角屏幕（硬屏） |
| 4 | CPU型号 | I3-12100 |
| 5 | CPU制程 | 10nm |
| 6 | CPU核心数 | 4核 |
| 7 | CPU线程数 | 8线程 |
| 8 | CPU基频 | 3.30GHz |
| 9 | CPU睿频/智能超频 | 4.30GHz |
| 10 | CPU三级缓存 | 12MB |
| 11 | 主板芯片组 | Intel B660 |
| 12 | 内存规格 | 3200MHz（DDR4） |
| 13 | 内存容量 | 16GB |
| 14 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
| 15 | 硬盘容量 | 1TB机械硬盘+256G SSD 硬盘 |
| 16 | 机械硬盘转速 | 7200RPM |
| 17 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 18 | USB3.0端口数量（含Type-C端口） | 6个USB3.0端口数量 |
| 19 | 光驱 | 内置DVD-RW |
| 20 | 网卡 | 10/100/1000M |
| 21 | 电源 | 300W |
| 22 | 附件（鼠标+标准键盘） | 原厂标配鼠标+标准键盘 |
| 23 | 操作系统 | 预装Windows10神州网信 政府版OEM |

**配置A1中标供应商：广州睿高办公设备有限公司（品牌：联想）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **配置号** | **A1** |
| 1 | 整机型号 | 启天M540-B024 |
| 2 | 显示器型号 | TE24-20 |
| 3 | CPU型号 | Ryzen 3 5300G |
| 4 | 显卡型号 | 集成显卡Radeon™ Graphics |
| 配置参数详细情况 |
| 序号 | 项目 | 报价机型参数 |
| 1 | 显示器尺寸 | 23.8英寸 |
| 2 | 显示器分辨率 | 1920\*1080 |
| 3 | 显示器屏幕类型 | IPS(硬屏) |
| 4 | CPU型号 | Ryzen 3 5300G |
| 5 | CPU制程 | 7nm |
| 6 | CPU核心数 | 4 |
| 7 | CPU线程数 | 8 |
| 8 | CPU基频 | 4.0GHz |
| 9 | CPU睿频/智能超频 | 4.2GHz |
| 10 | CPU三级缓存 | 8MB |
| 11 | 主板芯片组 | AMD芯片组Pro565 |
| 12 | 内存规格 | 3200MHz |
| 13 | 内存容量 | 16GB |
| 14 | 内存扩展槽 | 1个 |
| 15 | 硬盘容量 | 1256G(1TB HD +256GB SSD) |
| 16 | 机械硬盘转速 | 7200RPM |
| 17 | 独立显卡 | 集成显卡Radeon™ Graphics |
| 18 | USB3.0端口数量（含Type-C端口） | 8 |
| 19 | 光驱 | 内置DVD-RW |
| 20 | 网卡 | 集成网卡10/100/1000M |
| 21 | 电源 | 310W |
| 22 | 附件（鼠标+标准键盘） | 原厂标配(鼠标+标准键盘) |
| 23 | 操作系统 | Windows10神州网信政府版 |

**配置A2中标供应商：广东万格达智能科技有限公司（品牌：清华同方）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **配置号** | A2 |
| 1 | 整机型号 | 超越E500-54299 |
| 2 | 显示器型号 | TF2421 |
| 3 | CPU型号 | I5-12500 |
| 4 | 显卡型号 | 核芯显卡 |
| 配置参数详细情况 |
| 序号 | 项目 | 报价机型参数 |
| 1 | 显示器尺寸 | 23.8寸 |
| 2 | 显示器分辨率 | 1920\*1080 |
| 3 | 显示器屏幕类型 | IPS广视角屏幕（硬屏） |
| 4 | CPU型号 | I5-12500 |
| 5 | CPU制程 | 10nm  |
| 6 | CPU核心数 | 6核 |
| 7 | CPU线程数 | 12线程 |
| 8 | CPU基频 | 3.00 GHz |
| 9 | CPU睿频/智能超频 | 4.60 GHz |
| 10 | CPU三级缓存 | 18 MB |
| 11 | 主板芯片组 | B660 |
| 12 | 内存规格 | 3200MHz（DDR4） |
| 13 | 内存容量 | 16G |
| 14 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
| 15 | 硬盘容量 | 1TB 7200RPM 机械硬盘+512G M.2 PCIe SSD 硬盘 |
| 16 | 机械硬盘转速 | 7200RPM |
| 17 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 18 | USB3.0端口数量（含Type-C端口） | 6个USB3.0端口数量 |
| 19 | 光驱 | 内置DVD-RW |
| 20 | 网卡 | 10/100/1000M |
| 21 | 电源 | 300W |
| 22 | 附件（鼠标+标准键盘） | 原厂标配鼠标+标准键盘 |
| 23 | 操作系统 | 预装Windows10神州网信 政府版OEM |

**配置A2中标供应商：广东天亿马信息产业股份有限公司（品牌：联想）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | **配置号** | 　 |
| 1 | 整机型号 | 启天M540-B141 |
| 2 | 显示器型号 | TE24-20 |
| 3 | CPU型号 | AMD Ryzen 5 5600G |
| 4 | 显卡型号 | AMD集成显卡 |
| 配置参数详细情况 |
| 序号 | 项目 | 报价机型参数 |
| 1 | 显示器尺寸 | 23.8寸 |
| 2 | 显示器分辨率 | 1920\*1080 |
| 3 | 显示器屏幕类型 | IPS广视角屏幕（硬屏） |
| 4 | CPU型号 | AMD Ryzen 5 5600G |
| 5 | CPU制程 | 7nm |
| 6 | CPU核心数 | 六核 |
| 7 | CPU线程数 | 十二线程 |
| 8 | CPU基频 | 3.9GHz |
| 9 | CPU睿频/智能超频 | 4.4GHz |
| 10 | CPU三级缓存 | 16MB |
| 11 | 主板芯片组 | AMD Pro 565 |
| 12 | 内存规格 | 3200MHz（DDR4） |
| 13 | 内存容量 | 16GB |
| 14 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
| 15 | 硬盘容量 | 1TB+512G SSD  |
| 16 | 机械硬盘转速 | 7200RPM |
| 17 | 独立显卡 | AMD集成显卡 |
| 18 | USB3.0端口数量（含Type-C端口） | 8个 |
| 19 | 光驱 | 内置DVD-RW |
| 20 | 网卡 | 10/100/1000M |
| 21 | 电源 | 310W |
| 22 | 附件（鼠标+标准键盘） | 鼠标+标准键盘 |
| 23 | 操作系统 | windows 10神州网信政府版 |

**配置B1中标供应商：广州铭升信息科技有限公司（品牌：紫光）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **配置号** | **B1** |
| 1 | 整机型号 | 紫光 Unis14B 0027 |
| 2 | CPU型号 | Intel Corei5-1135G7 |
| 3 | 显卡型号 | 英特尔锐炬Xᵉ显卡 |
| 配置参数详细情况 |
| 序号 | 项目 |  |
| 1 | 显示器尺寸 | 14英寸 |
| 2 | 屏幕类型 | IPS |
| 3 | 屏幕分辨率 | 1920\*1080 |
| 4 | CPU型号 | Intel Corei5-1135G7 |
| 5 | CPU制程工艺 | 10nm |
| 6 | CPU核心数 | 4核 |
| 7 | CPU线程数 | 8线程 |
| 8 | CPU基频 | 2.4GHz |
| 9 | CPU睿频/智能超频 | 4.2GHz |
| 10 | CPU三级缓存 | 8MB |
| 11 | 内存类型 | DDR4 |
| 12 | 内存容量 | 16GB |
| 13 | 显卡类型 | 英特尔核芯显卡 |
| 14 | 视频输出端口 | 1个HDMI端口 |
| 15 | 内置硬盘总容量 | 512GB |
| 16 | 固态硬盘规格 | M.2 PCIeNVMe |
| 17 | 机械硬盘性能 | 无 |
| 18 | USB3.0端口数量（含Type-C端口） | 3个 |
| 19 | 光驱 | 外置DVD-RW |
| 20 | 网卡 | Realtek Realteck RTL8111H芯片 千兆以太网卡 |
| 21 | 无线设备 | Intel Wireless-AC 9462 (1X1) +蓝牙5.1组合M.2无线网卡 |
| 22 | 内置摄像头 | 内置高清网络摄像头 |
| 23 | 附件 | Unis 笔记本包、Unis 光电鼠标 |
| 24 | 防水设计 | 防泼溅键盘 |
| 25 | 系统恢复 | Unis SuportAssist（紫光计算机客户端管理系统），具有基于Windows操作系统的系统备份与恢复系统（一键恢复） |
| 26 | 标配电池容量 | 70WHr |
| 27 | 电池质保期 | 3年 |
| 28 | 硬盘保护 | 具备硬盘保护功能 |
| 29 | 整机重量（含标配电池，不含适配器） | 1.56KG |
| 30 | 操作系统 | Windows 10 神州网信政府版操作系统 |

**配置B1中标供应商：广州电科信息科技有限公司（品牌：华硕）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **配置号** |  |
| 1 | 整机型号 | P3350CEA1135D16I2 |
| 2 | CPU型号 | Intel Core i5-1135G7　 |
| 3 | 显卡型号 | 集成显卡 |
| 配置参数详细情况 |
| 序号 | 项目 |  |
| 1 | 显示器尺寸 | 13.3英寸 |
| 2 | 屏幕类型 | IPS广视角屏幕（硬屏） |
| 3 | 屏幕分辨率 | 1920\*1080 |
| 4 | CPU型号 | Intel Core i5-1135G7 |
| 5 | CPU制程工艺 | 10nm |
| 6 | CPU核心数 | 4核 |
| 7 | CPU线程数 | 8线程 |
| 8 | CPU基频 | 2.4GHz |
| 9 | CPU睿频/智能超频 | 4.2GHz |
| 10 | CPU三级缓存 | 8MB |
| 11 | 内存类型 | DDR4 |
| 12 | 内存容量 | 16G |
| 13 | 显卡类型 | 集成显卡 |
| 14 | 视频输出端口 | HDMI |
| 15 | 内置硬盘总容量 | 1TB固态 |
| 16 | 固态硬盘规格 | PCI-E NVMe  |
| 17 | 机械硬盘性能 | 无 |
| 18 | USB3.0端口数量（含Type-C端口） | 3个USB3.0端口（含一个Type-C端口） |
| 19 | 光驱 | 外置DVDRW |
| 20 | 网卡 | 10/100/1000 以太网 |
| 21 | 无线设备 | 802.11ac 双频 (2x2) 无线适配器, 蓝牙 5.0 |
| 22 | 内置摄像头 | 内置720P摄像头 |
| 23 | 附件 | 原厂电脑包+鼠标 |
| 24 | 防水设计 | 具备防泼溅 |
| 25 | 系统恢复 | 具备一键恢复功能 |
| 26 | 标配电池容量 | 66Wh |
| 27 | 电池质保期 | 4年 |
| 28 | 硬盘保护 | 具备硬盘保护功能 |
| 29 | 整机重量（含标配电池，不含适配器） | 1.17KG |
| 30 | 操作系统 | Windows10神州网信政府版 |