**广东省省级2022年度第四季度计算机（通用配置）批量集中采购项目中标品牌及详细配置**

**配置A1中标供应商：广州市嘉图科技有限公司（品牌：HP）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **配置号** | A1 |
| 1 | 整机型号 | HP 285 Pro G8 Microtower PC-Y803520005A |
| 2 | 显示器型号 | HP P24v G4 FHD Monitor |
| 3 | CPU型号 | AMD Ryzen 3 5300G |
| 4 | 显卡型号 | 核芯显卡（集成） |
| 配置参数详细情况 | | |
| 序号 | 项目 | 报价机型参数 |
| 1 | 显示器尺寸 | 23.8寸 |
| 2 | 显示器分辨率 | 1920\*1080 |
| 3 | 显示器屏幕类型 | IPS广视角屏幕（硬屏） |
| 4 | CPU型号 | Ryzen 3 5300G |
| 5 | CPU制程 | 7nm |
| 6 | CPU核心数 | 4核心 |
| 7 | CPU线程数 | 8线程 |
| 8 | CPU基频 | 4.0GHz |
| 9 | CPU睿频/智能超频 | 4.2GHz |
| 10 | CPU三级缓存 | 8MB |
| 11 | 主板芯片组 | AMD芯片组Pro 565 |
| 12 | 内存规格 | 3200MHz（DDR4） |
| 13 | 内存容量 | 16GB |
| 14 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
| 15 | 硬盘容量 | 256GB M.2 PCIe固态硬盘+1TB 7200转 机械硬盘 |
| 16 | 机械硬盘转速 | 7200转 |
| 17 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 18 | USB3.0端口数量（含Type-C端口） | 6个 |
| 19 | 主板槽位（含PCIe,PCI） | 4个 |
| 20 | 光驱 | 内置DVD-RW |
| 21 | 网卡 | 10/100/1000M以太网 |
| 22 | 电源 | 310W |
| 23 | 附件（鼠标+标准键盘） | 原厂标配鼠标+标准键盘 |
| 24 | 操作系统 | Windows 10 政府版 |

**配置A1中标供应商：广东共云网络科技有限公司（品牌：清华同方）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **配置号** | A1 |
| 1 | 整机型号 | 超越E500-52605 |
| 2 | 显示器型号 | TF2422-FIJ0 |
| 3 | CPU型号 | AMD Ryzen 5 4650G |
| 4 | 显卡型号 | 核芯显卡 |
| 配置参数详细情况 | | |
| 序号 | 项目 | 报价机型参数 |
| 1 | 显示器尺寸 | 23.8寸 |
| 2 | 显示器分辨率 | 1920\*1080 |
| 3 | 显示器屏幕类型 | IPS广视角屏幕（硬屏） |
| 4 | CPU型号 | AMD Ryzen 5 4650G |
| 5 | CPU制程 | 7nm |
| 6 | CPU核心数 | 6核 |
| 7 | CPU线程数 | 12线程 |
| 8 | CPU基频 | 3.70GHZ |
| 9 | CPU睿频/智能超频 | 4.20GHz |
| 10 | CPU三级缓存 | 8MB |
| 11 | 主板芯片组 | AMD A320 |
| 12 | 内存规格 | 3200MHz（DDR4） |
| 13 | 内存容量 | 16GB |
| 14 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
| 15 | 硬盘容量 | 1TB机械硬盘+256G SSD 硬盘 |
| 16 | 机械硬盘转速 | 7200RPM |
| 17 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 18 | USB3.0端口数量（含Type-C端口） | 6个USB3.0端口数量 |
| 19 | 主板槽位（含PCIe,PCI） | 2个主板槽位 |
| 20 | 光驱 | 内置DVD-RW |
| 21 | 网卡 | 10/100/1000M |
| 22 | 电源 | 350W |
| 23 | 附件（鼠标+标准键盘） | 原厂标配鼠标+标准键盘 |
| 24 | 操作系统 | 预装Windows10神州网信 政府版OEM |

**配置A2中标供应商：广东共云网络科技有限公司（品牌：清华同方）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **配置号** | A2 |
| 1 | 整机型号 | 超越E500-54299 |
| 2 | 显示器型号 | TF2701 |
| 3 | CPU型号 | I5-12500 |
| 4 | 显卡型号 | 核芯显卡 |
| 配置参数详细情况 | | |
| 序号 | 项目 | 报价机型参数 |
| 1 | 显示器尺寸 | 27寸 |
| 2 | 显示器分辨率 | 1920\*1080 |
| 3 | 显示器屏幕类型 | IPS广视角屏幕（硬屏） |
| 4 | CPU型号 | I5-12500 |
| 5 | CPU制程 | 10nm |
| 6 | CPU核心数 | 6核 |
| 7 | CPU线程数 | 12线程 |
| 8 | CPU基频 | 3.00 GHz |
| 9 | CPU睿频/智能超频 | 4.60 GHz |
| 10 | CPU三级缓存 | 18 MB |
| 11 | 主板芯片组 | B660 |
| 12 | 内存规格 | 3200MHz（DDR4） |
| 13 | 内存容量 | 16G |
| 14 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
| 15 | 硬盘容量 | 1TB 7200RPM 机械硬盘+512G M.2 PCIe SSD 硬盘 |
| 16 | 机械硬盘转速 | 7200RPM |
| 17 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 18 | USB3.0端口数量（含Type-C端口） | 6个USB3.0端口数量 |
| 19 | 主板槽位（含PCIe,PCI） | 4个主板槽位 |
| 20 | 光驱 | 内置DVD-RW |
| 21 | 网卡 | 10/100/1000M |
| 22 | 电源 | 300W |
| 23 | 附件（鼠标+标准键盘） | 原厂标配鼠标+标准键盘 |
| 24 | 操作系统 | 预装Windows10神州网信 政府版OEM |

**配置A2中标供应商：广州市嘉图科技有限公司（品牌：HP）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **配置号** | A2 |
| 1 | 整机型号 | HP 285 Pro G8 Microtower PC-Y903620005A |
| 2 | 显示器型号 | HP P24v G4 FHD Monitor |
| 3 | CPU型号 | AMD Ryzen 5 5600G |
| 4 | 显卡型号 | 核芯显卡（集成） |
| 配置参数详细情况 | | |
| 序号 | 项目 | 报价机型参数 |
| 1 | 显示器尺寸 | 23.8寸 |
| 2 | 显示器分辨率 | 1920\*1080 |
| 3 | 显示器屏幕类型 | IPS广视角屏幕（硬屏） |
| 4 | CPU型号 | AMD Ryzen 5 5600G |
| 5 | CPU制程 | 7nm |
| 6 | CPU核心数 | 6核心 |
| 7 | CPU线程数 | 12线程 |
| 8 | CPU基频 | 3.9GHz |
| 9 | CPU睿频/智能超频 | 4.4GHz |
| 10 | CPU三级缓存 | 16MB |
| 11 | 主板芯片组 | AMD芯片组 Pro565 |
| 12 | 内存规格 | 3200MHz（DDR4） |
| 13 | 内存容量 | 16GB |
| 14 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
| 15 | 硬盘容量 | 512GB M.2 PCIe固态硬盘+1TB 7200转 机械硬盘 |
| 16 | 机械硬盘转速 | 7200转 |
| 17 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 18 | USB3.0端口数量（含Type-C端口） | 6个 |
| 19 | 主板槽位（含PCIe,PCI） | 4个 |
| 20 | 光驱 | 内置DVD-RW |
| 21 | 网卡 | 10/100/1000M以太网 |
| 22 | 电源 | 310W |
| 23 | 附件（鼠标+标准键盘） | 原厂标配鼠标+标准键盘 |
| 24 | 操作系统 | Windows 10 政府版 |

**配置B1中标供应商：广州铭升信息科技有限公司（品牌：紫光）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **配置号** | **B1** | |
| 1 | 整机型号 | 紫光 Unis14B 0027 | |
| 3 | CPU型号 | Intel Corei5-1135G7 | |
| 4 | 显卡型号 | 英特尔锐炬Xᵉ显卡 | |
| 配置参数详细情况 | | | |
| 序号 | 项目 |  |
| 1 | 显示器尺寸 | 14英寸 |
| 2 | 屏幕类型 | IPS |
| 3 | 屏幕分辨率 | 1920\*1080 |
| 4 | CPU型号 | Intel Corei5-1135G7 |
| 5 | CPU制程工艺 | 10nm |
| 6 | CPU核心数 | 4核 |
| 7 | CPU线程数 | 8线程 |
| 8 | CPU基频 | 2.4GHz |
| 9 | CPU睿频/智能超频 | 4.2GHz |
| 10 | CPU三级缓存 | 8MB |
| 11 | 内存类型 | DDR4 3200MHz |
| 12 | 内存容量 | 16GB |
| 13 | 显卡类型 | 英特尔核芯显卡（集成显卡） |
| 14 | 视频输出端口 | 1个HDMI端口 |
| 15 | 内置硬盘总容量 | 512GB 固态硬盘 |
| 16 | 固态硬盘规格 | M.2 PCIeNVMe |
| 17 | 机械硬盘性能 | 无 |
| 18 | USB3.0端口数量（含Type-C端口） | 3个USB3.2端口（其中2个USB3.2 Gen1 TypeA、1个USB 3.2 Gen1 TypeC） |
| 19 | 光驱 | 外置DVD-RW |
| 20 | 网卡 | 集成Realtek Realteck RTL8111H芯片 千兆以太网卡 |
| 21 | 无线设备 | Intel Wireless-AC 9462 (1X1) +蓝牙5.1组合M.2无线网卡 |
| 22 | 内置摄像头 | 内置720P高清网络摄像头 |
| 23 | 附件 | Unis 笔记本包、Unis 光电鼠标 |
| 24 | 防水设计 | 防泼溅键盘 |
| 25 | 系统恢复 | 操作系统一键恢复 |
| 26 | 标配电池容量 | 70WHr |
| 27 | 电池质保期 | 3年 |
| 28 | 整机重量（含标配电池，不含适配器） | 1.56KG |
| 29 | 操作系统 | Windows 10 神州网信政府版操作系统 |

**配置B1中标供应商：广州市长汇计算机科技有限公司（品牌：H3C）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **配置号** | B1 | |
| 1 | 整机型号 | H3C Z4-410 0023 | |
| 2 | CPU型号 | i5-1135G7 | |
| 3 | 显卡型号 | 英特尔锐炬 Xᵉ显卡 | |
| 配置参数详细情况 | | | |
| 序号 | 项目 | 报价机型参数 |
| 1 | 显示器尺寸 | 14寸 |
| 2 | 屏幕类型 | IPS（硬屏） |
| 3 | 屏幕分辨率 | 1920\*1080 |
| 4 | CPU型号 | i5-1135G7 |
| 5 | CPU制程工艺 | 10nm |
| 6 | CPU核心数 | 4核 |
| 7 | CPU线程数 | 8线程 |
| 8 | CPU基频 | 2.4 GHz |
| 9 | CPU睿频/智能超频 | 4.2 GHz |
| 10 | CPU三级缓存 | 8MB |
| 11 | 内存类型 | 3200MHz（DDR4） |
| 12 | 内存容量 | 16 GB |
| 13 | 显卡类型 | 英特尔锐炬 Xᵉ显卡 |
| 14 | 视频输出端口 | HDMI |
| 15 | 内置硬盘总容量 | 512G |
| 16 | 固态硬盘规格 | PCIe NVMe M.2 |
| 17 | 机械硬盘性能 | 无机械硬盘 |
| 18 | USB3.0端口数量（含Type-C端口） | 3个(含Type-C端口) |
| 19 | 光驱 | 外置DVDRW |
| 20 | 网卡 | 10/100/1000M千兆自适应有线网卡 |
| 21 | 无线设备 | 802.11ac 双频无线适配器, 蓝牙 |
| 22 | 内置摄像头 | 720P高清摄像头 |
| 23 | 附件 | 电源适配器+电脑包+鼠标 |
| 24 | 防水设计 | 防泼溅键盘 |
| 25 | 系统恢复 | 具备一键恢复功能 |
| 26 | 标配电池容量 | 4芯70Whr |
| 27 | 电池质保期 | 3年 |
| 28 | 整机重量（含标配电池，不含适配器） | 1.56KG |
| 29 | 操作系统 | Windows10神州网信政府版 |