广东省省级2023年度第四季度计算机（通用配置）批量集中采购项目基本配置

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A1 东莞市星驰办公设备有限公司 | | |
| 1 | 品牌 | 宏碁 |
| 2 | 整机型号 | 宏碁Veriton D750 4281 |
| 3 | 显示器型号 | N270IA |
| 配置参数 | | |
| **序号** | **项目** | **机型参数** |
| 1 | 显示器尺寸 | 27" |
| 2 | 显示器分辨率 | 1920\*1080 |
| 3 | 显示器屏幕类型 | IPS |
| 4 | CPU型号 | AMD Ryzen 5 5600G |
| 5 | 主板芯片组 | AMD芯片组Pro565 |
| 6 | 内存规格 | 3200MHz（DDR4） |
| 7 | 内存容量 | 16GB |
| 8 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
| 9 | 硬盘容量 | 1256GB(1TB HDD+256GB SSD) |
| 10 | 机械硬盘转速 | 7200RPM |
| 11 | 固态硬盘接口 | M.2 PCIe SSD硬盘接口 |
| 12 | 固态硬盘容量 | 256GB |
| 13 | 显卡类型 | 核芯显卡 |
| 14 | 主板PCI和PCIe插槽数量 | 4 |
| 15 | USB3.0 Type-C端口数量（主板端口非板卡拓展） | 8 |
| 16 | 光驱 | 内置DVD-RW |
| 17 | 网卡 | 10/100/1000M |
| 18 | 电源功率 | 300W |
| 19 | 附件（鼠标+标准键盘） | 原厂标配鼠标+标准键盘 |
| 20 | 操作系统 | Windows10 神州网信政府版 |
| 21 | 系统恢复 | 具备操作系统一键恢复功能 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A1 广东广晟通信技术有限公司 | | |
| 1 | 品牌 | 清华同方 |
| 2 | 整机型号 | 超越E500-56687 |
| 3 | 显示器型号 | TF2416 |
| 配置参数 | | |
| **序号** | **项目** | **机型参数** |
| 1 | 显示器尺寸 | 23.8寸 |
| 2 | 显示器分辨率 | 1920\*1080 |
| 3 | 显示器屏幕类型 | IPS广视角屏幕（硬屏） |
| 4 | CPU型号 | AMD Ryzen 5 5600G |
| 5 | 主板芯片组 | AMD B550 |
| 6 | 内存规格 | 3200MHz（DDR4） |
| 7 | 内存容量 | 16GB |
| 8 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
| 9 | 硬盘容量 | 1T机械机械+256G SSD |
| 10 | 机械硬盘转速 | 7200RPM |
| 11 | 固态硬盘接口 | M.2 PCIe SSD硬盘接口 |
| 12 | 固态硬盘容量 | 256G |
| 13 | 显卡类型 | 核芯显卡（集成） |
| 14 | 主板PCI和PCIe插槽数量 | 2个主板槽位 |
| 15 | USB3.0 Type-C端口数量（主板端口非板卡拓展） | 6个USB3.0含Type-C端口数量（主板端口非板卡拓展） |
| 16 | 光驱 | 内置DVD-RW |
| 17 | 网卡 | 10/100/1000M |
| 18 | 电源功率 | 350W |
| 19 | 附件（鼠标+标准键盘） | 原厂标配鼠标+标准键盘 |
| 20 | 操作系统 | 预装Windows10神州网信 政府版OEM |
| 21 | 系统恢复 | 具备操作系统一键恢复功能 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1广州市新力科技发展有限公司 | | | | |
| 1 | 品牌 | | HP | |
| 2 | 整机型号 | | HP 285 Pro G8 Microtower PC-Y903620005A | |
| 3 | 显示器型号 | | HP M2456 | |
| 配置参数响应情况 | | | | |
| **序号** | **项目** | | **机型参数** | |
| 1 | 显示器尺寸 | | 23.8寸 | |
| 2 | 显示器分辨率 | | 1920\*1080 | |
| 3 | 显示器屏幕类型 | | IPS广视角屏幕（硬屏） | |
| 4 | CPU型号 | | AMD Ryzen5 5600G | |
| 5 | 主板芯片组 | | AMD芯片组Pro565 | |
| 6 | 内存规格 | | 3200MHz（DDR4） | |
| 7 | 内存容量 | | 16GB | |
| 8 | 内存扩展槽 | | 留有空闲内存插槽 | |
| 9 | 硬盘容量 | | 1TB 7200转机械硬盘+512GB M.2 PCIe固态硬盘 | |
| 10 | 机械硬盘转速 | | 7200转 | |
| 11 | 固态硬盘接口 | | M.2 PCIe SSD硬盘接口 | |
| 12 | 固态硬盘容量 | | 512GB | |
| 13 | 显卡 | | 核芯显卡（集成） | |
| 14 | 主板PCI和PCIe插槽数量 | | 3个 | |
| 15 | USB3.0 Type-C端口数量（主板端口非板卡拓展） | | 6个 | |
| 16 | 光驱 | | 内置DVD-RW | |
| 17 | 网卡 | | 10/100/1000M | |
| 18 | 电源功率 | | 310W | |
| 19 | 附件（鼠标+标准键盘） | | 原厂标配（鼠标+标准键盘） | |
| 20 | 操作系统 | | Windows10神州网信政府版 | |
| 21 | 系统恢复 | | 具备操作系统一键恢复功能 | |
| A2 东莞市星驰办公设备有限公司 | | | | | | |
| 1 | | | 品牌 | | 宏碁 | |
| 2 | | | 整机型号 | | Veriton D750 4053 | |
| 3 | | | 显示器型号 | | N270IA | |
| 配置参数 | | | | | | |
| **序号** | | | **项目** | | **机型参数** | |
| 1 | | | 显示器尺寸 | | 27" | |
| 2 | | | 显示器分辨率 | | 1920\*1080 | |
| 3 | | | 显示器屏幕类型 | | IPS | |
| 4 | | | CPU型号 | | AMD Ryzen 5 5600G | |
| 5 | | | 主板芯片组 | | AMD芯片组Pro565 | |
| 6 | | | 内存规格 | | 3200MHz（DDR4） | |
| 7 | | | 内存容量 | | 16GB | |
| 8 | | | 内存扩展槽 | | 留有空闲内存插槽 | |
| 9 | | | 硬盘容量 | | 1512GB(1TB HDD+512GB SSD) | |
| 10 | | | 机械硬盘转速 | | 7200RPM | |
| 11 | | | 固态硬盘接口 | | M.2 PCIe SSD硬盘接口 | |
| 12 | | | 固态硬盘容量 | | 512GB | |
| 13 | | | 显卡类型 | | RX550X独立显卡 位宽128bot 显存4G | |
| 14 | | | 主板PCI和PCIe插槽数量 (非板卡扩展，非PCIe/PCI 协议兼容接口) | | 4 | |
| 15 | | | USB3.0含Type-C端口数量（主板端口非板卡拓展） | | 8 | |
| 16 | | | 光驱 | | 内置DVD-RW | |
| 17 | | | 网卡 | | 10/100/1000M | |
| 18 | | | 电源功率 | | 300W | |
| 19 | | | 附件（鼠标+标准键盘） | | 原厂标配鼠标+标准键盘 | |
| 20 | | | 操作系统 | | Windows10 神州网信政府版 | |
| 21 | | | 系统恢复 | | 具备操作系统一键恢复功能 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A2 广州蓝华信息科技有限公司 | | |
| 1 | 品牌 | 清华同方 |
| 2 | 整机型号 | 超越E500-54299 |
| 3 | 显示器型号 | TF2416 |
| 配置参数 | | |
| **序号** | **项目** | **机型参数** |
| 1 | 显示器尺寸 | 23.8寸 |
| 2 | 显示器分辨率 | 1920\*1080 |
| 3 | 显示器屏幕类型 | IPS广视角屏幕（硬屏） |
| 4 | CPU型号 | I5-12500 |
| 5 | 主板芯片组 | Intel B660 |
| 6 | 内存规格 | 3200MHz（DDR4） |
| 7 | 内存容量 | 16GB |
| 8 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
| 9 | 硬盘容量 | 1TB机械硬盘+512G SSD 硬盘 |
| 10 | 机械硬盘转速 | 7200RPM |
| 11 | 固态硬盘接口 | M.2 PCIe SSD硬盘接口 |
| 12 | 固态硬盘容量 | 512G |
| 13 | 显卡类型 | 集成Intel UHD Graphics 770显卡 |
| 14 | 主板PCI和PCIe插槽数量 (非板卡扩展，非PCIe/PCI 协议兼容接口) | 4个主板槽位 |
| 15 | USB3.0含Type-C端口数量（主板端口非板卡拓展） | 6个USB3.0含Type-C端口数量 |
| 16 | 光驱 | 内置DVD-RW |
| 17 | 网卡 | 10/100/1000M |
| 18 | 电源功率 | 300W |
| 19 | 附件（鼠标+标准键盘） | 原厂标配鼠标+标准键盘 |
| 20 | 操作系统 | 预装Windows10神州网信政府版OEM |
| 21 | 系统恢复 | 具备操作系统一键恢复功能 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A2 广东天亿马信息科技有限公司 | | |
| 1 | 品牌 | 联想 |
| 2 | 整机型号 | 启天M540-B141 |
| 3 | 显示器型号 | TE24-20 |
| 配置参数 | | |
| **序号** | **项目** | **机型参数** |
| 1 | 显示器尺寸 | 23.8寸 |
| 2 | 显示器分辨率 | 1920\*1080 |
| 3 | 显示器屏幕类型 | IPS广视角屏幕（硬屏） |
| 4 | CPU型号 | AMD Ryzen 5 5600G |
| 5 | 主板芯片组 | AMD Pro 565 |
| 6 | 内存规格 | 3200MHz（DDR4） |
| 7 | 内存容量 | 16GB |
| 8 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
| 9 | 硬盘容量 | 1TB 机械硬盘+512G 固态硬盘 |
| 10 | 机械硬盘转速 | 7200转/分 |
| 11 | 固态硬盘接口 | M.2 PCIe SSD硬盘接口 |
| 12 | 固态硬盘容量 | 512G |
| 13 | 显卡类型 | AMD 集成显卡 |
| 14 | 主板PCI和PCIe插槽数量 (非板卡扩展，非PCIe/PCI 协议兼容接口) | 4个 |
| 15 | USB3.0含Type-C端口数量（主板端口非板卡拓展） | 8个 |
| 16 | 光驱 | 内置DVD-RW |
| 17 | 网卡 | 10/100/1000M |
| 18 | 电源功率 | 310W |
| 19 | 附件（鼠标+标准键盘） | 原厂标配鼠标+标准键盘 |
| 20 | 操作系统 | Windows 10 神州网信政府版 |
| 21 | 系统恢复 | 具备操作系统一键恢复功能 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| B1 广州睿高办公设备有限公司 | | |
| 1 | 品牌 | 联想 |
| 2 | 整机型号 | 昭阳X5-14 ABP040 |
| 配置参数 | | |
| **序号** | **项目** | **机型参数** |
| 1 | 显示器尺寸 | 14英寸 |
| 2 | 屏幕类型 | IPS硬屏 |
| 3 | 屏幕分辨率 | 1920\*1200 |
| 4 | CPU型号 | Ryzen 7 7730U |
| 5 | 内存类型 | DDR4 |
| 6 | 内存容量 | 16G |
| 7 | 显卡类型 | 核芯显卡（集成显卡） |
| 8 | 视频输出端口 | 配备显示输出端口HDMI |
| 9 | 内置硬盘总容量 | 单固态硬盘1TB |
| 10 | 固态硬盘规格 | PCI-E NVMe 固态硬盘 |
| 11 | USB3.2端口数量（含Type-C端口） | 3 |
| 12 | 光驱 | 配备DVD-RW |
| 13 | 网卡 | 10/100/1000M |
| 14 | 无线设备 | 802.11AX+蓝牙 |
| 15 | 内置摄像头 | 满足 |
| 16 | 附件 | 原厂电脑包+鼠标 |
| 17 | 防水设计 | 具备“防泼溅”功能 |
| 18 | 系统恢复 | 具备操作系统一键恢复功能 |
| 19 | 标配电池容量 | 60Wh |
| 20 | 电池质保期 | 3年 |
| 21 | 整机重量（含标配电池，不含适配器）不允许误差 | 1.5KG |
| 22 | 操作系统 | Windows10神州网信政府版 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| B1 广州市长汇计算机科技有限公司 | | |
| 1 | 品牌 | H3C |
| 2 | 整机型号 | H3CBook Pro 14 i032 |
| 配置参数 | | |
| **序号** | **项目** | **机型参数** |
| 1 | 显示器尺寸 | 14英寸 |
| 2 | 屏幕类型 | IPS广视角屏幕（硬屏） |
| 3 | 屏幕分辨率 | 1920\*1080 |
| 4 | CPU型号 | Core i5-1240P |
| 5 | 内存类型 | DDR4 3200MHz |
| 6 | 内存容量 | 16GB |
| 7 | 显卡类型 | 集成显卡（英特尔锐炬® Xe 显卡） |
| 8 | 视频输出端口 | 1个HDMI显示输出端口 |
| 9 | 内置硬盘总容量 | 单固态硬盘1TB |
| 10 | 固态硬盘规格 | PCI-E NVME 固态硬盘 |
| 11 | USB3.2端口数量（含Type-C端口） | 4个 |
| 12 | 光驱 | 外置DVD-RW |
| 13 | 网卡 | 10/100/1000M自适应网卡 |
| 14 | 无线设备 | WiFi 6无线网卡/蓝牙 |
| 15 | 内置摄像头 | 内置720P高清摄像头 |
| 16 | 附件 | 原厂电脑包+鼠标 |
| 17 | 防水设计 | 具备“防泼溅”功能 |
| 18 | 系统恢复 | 具备操作系统一键恢复功能 |
| 19 | 标配电池容量 | 57Wh |
| 20 | 电池质保期 | 3年 |
| 21 | 整机重量（含标配电池，不含适配器）不允许误差 | 1.4KG |
| 22 | 操作系统 | Windows10神州网信政府版 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| B1 广东应时信息科技有限公 | | |
| 1 | 品牌 | 紫光 |
| 2 | 整机型号 | 紫光Unis　UltiBook14 i028 |
| 配置参数 | | |
| **序号** | **项目** | **机型参数** |
| 1 | 显示器尺寸 | 14英寸 |
| 2 | 屏幕类型 | IPS屏幕 |
| 3 | 屏幕分辨率 | 1920\*1080 |
| 4 | CPU型号 | Intel i5-1235U |
| 5 | 内存类型 | DDR4 3200MHz |
| 6 | 内存容量 | 16GB |
| 7 | 显卡类型 | Intel英特尔锐炬® Xe 显卡 |
| 8 | 视频输出端口 | 1个HDMI视频输出端口 |
| 9 | 内置硬盘总容量 | 单固态硬盘1TB |
| 10 | 固态硬盘规格 | PCI-E NVME 固态硬盘 |
| 11 | USB3.2端口数量（含Type-C端口） | 3个 |
| 12 | 光驱 | 外置DVD-RW |
| 13 | 网卡 | 集成Realtek RTL8111H芯片 千兆以太网卡 |
| 14 | 无线设备 | Intel AX 201 WiFi 6 (2x2) +蓝牙5.1组合M.2无线网卡 |
| 15 | 内置摄像头 | 内置高清网络摄像头 |
| 16 | 附件 | 原厂电脑包+鼠标 |
| 17 | 防水设计 | 具备“防泼溅”功能 |
| 18 | 系统恢复 | 具备操作系统一键恢复功能 |
| 19 | 标配电池容量 | 70Wh |
| 20 | 电池质保期 | 3年 |
| 21 | 整机重量（含标配电池，不含适配器）不允许误差 | 1.56KG |
| 22 | 操作系统 | Windows10神州网信政府版 |