**包组1中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州辉腾电器有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 | TCL空调器（中山）有限公司 |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 5.51 | 5.424 | 5.64 |
| 10 | 额定制冷量 | 2647 | 2726.2 | 2721.1 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 532 | 581.6 | 532.3 |
| 12 | 循环风量 | 986.7 | 780.9 | 801.2 |
| 13 | 室内机噪音 | 19.2；35.3 | 14.8；32.4 | 16.2；32.2 |

**包组2中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | TCL空调器（中山）有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 | 广州信欧电子科技有限公司 |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 5.55 | 5.433 | 5.37 |
| 10 | 额定制冷量 | 3633.3 | 3607.8 | 3612 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 778.4 | 813.5 | 838 |
| 12 | 循环风量 | 863.6 | 817.5 | 857 |
| 13 | 室内机噪音 | 16.1；34.3 | 15.9；35.8 | 15.5；36.5 |

**包组3中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州现代通用电子有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 | 广州信欧电子科技有限公司 |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 5.00 | 4.946 | 4.84 |
| 10 | 额定制冷量 | 5237 | 5171.8 | 5107 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 1258 | 1307.6 | 1281 |
| 12 | 循环风量 | 1051 | 1117.1 | 1064 |
| 13 | 室内机噪音 | 20.3；35.6 | 18.6；39.9 | 25.7；43.3 |

**包组4中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州超卓机电工程有限公司 | 广州信欧电子科技有限公司 | TCL空调器（中山）有限公司 |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 4.667 | 4.49 | 4.68 |
| 10 | 额定制冷量 | 7447.6 | 7411 | 7377.4 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 1980.8 | 1937 | 2030.8 |
| 12 | 循环风量 | 1433.6 | 1411 | 1363.7 |
| 13 | 室内机噪音 | 20.5；42.8 | 20.3；45.7 | 19.8；41.9 |

**包组5中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州现代通用电子有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 | 广州信欧电子科技有限公司 |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 4.71 | 4.48 | 4.61 |
| 10 | 额定制冷量 | 7366 | 7517.6 | 7381 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 2130 | 2039.4 | 1934 |
| 12 | 循环风量 | 1548 | 1550.4 | 1423 |
| 13 | 室内机噪音 | 20.5；40.3 | 24.8；41.1 | 21.3；41.7 |

**包组6中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州超卓机电工程有限公司 | 广州辉腾电器有限公司 | 广州信欧电子科技有限公司 |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 4.17 | 4.41 | 4.01 |
| 10 | 额定制冷量 | 12552.4 | 12274 | 13004 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 3614.4 | 3249 | 3685 |
| 12 | 循环风量 | 2391.8 | 2304 | 2123 |
| 13 | 室内机噪音 | 24.6；44.1 | 37.7；47.7 | 25.3；51.8 |