**包组1中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州现代通用电子有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 | 广州市世迅制冷设备工程有限公司 |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 5.81 | 5.81 | 5.64 |
| 10 | 额定制冷量 | 2745 | 2745.9 | 2646.9 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 532 | 534.8 | 565.5 |
| 12 | 循环风量 | 846 | 898.8 | 741 |
| 13 | 室内机噪音 | 13.7；30.1 | 16；30 | 18.6；36 |

**包组2中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州现代通用电子有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 | 浙江中广电器集团股份有限公司 |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 5.64 | 5.78 | 5.42 |
| 10 | 额定制冷量 | 3694.1 | 3672.3 | 3571 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 768.1 | 776.6 | 787 |
| 12 | 循环风量 | 896 | 885.9 | 684 |
| 13 | 室内机噪音 | 14.8；32.7 | 17.1；32.7 | -；41.6 |

**包组3中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州现代通用电子有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 | 浙江中广电器集团股份有限公司 |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 5.29 | 5.02 | 4.83 |
| 10 | 额定制冷量 | 5284.7 | 5276.4 | 5021 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 1216.8 | 1242.1 | 1248 |
| 12 | 循环风量 | 1264 | 1189.1 | 1698 |
| 13 | 室内机噪音 | 18.4；35.4 | 19.2；34.7 | -；45.8 |

**包组4中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州现代通用电子有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 | 浙江中广电器集团股份有限公司 |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 4.88 | 4.667 | 4.54 |
| 10 | 额定制冷量 | 7534.2 | 7447.6 | 7294 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 1933.5 | 1980.8 | 1984 |
| 12 | 循环风量 | 1553 | 1433.6 | 1372 |
| 13 | 室内机噪音 | 19.4；37.2 | 17.8；41.4 | -；46.7 |

**包组5中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州现代通用电子有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 | 浙江中广电器集团股份有限公司 |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 4.87 | 4.7 | 4.46 |
| 10 | 额定制冷量 | 7495.9 | 7559.3 | 7392 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 1929.7 | 2014.9 | 2134 |
| 12 | 循环风量 | 1648 | 1592.3 | 1273 |
| 13 | 室内机噪音 | 18.5；39.3 | 21.5；40.3 | -；46.8 |

**包组6中标供应商检测报告相关参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | 广州现代通用电子有限公司 | 广州超卓机电工程有限公司 | 浙江中广电器集团股份有限公司 |
| 9 | 全年能源消耗率（APF） | 4.41 | 4.17 | 4 |
| 10 | 额定制冷量 | 12274 | 12552.4 | 12300 |
| 11 | 额定制冷消耗功率 | 3299 | 3614.4 | 3778 |
| 12 | 循环风量 | 2519 | 2391.8 | 2150 |
| 13 | 室内机噪音 | 24.3；42.7 | 21.5；40.4 | -；45.7 |