附件1.3

武警部队医疗设备采购技术参数

设备名称： 便携式超声骨密度仪

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术性能参数名称 | 参数要求 |
| 1 | 适用范围 | 适用于采用超声波测量桡骨的超声速度，反应骨骼密度情况。 |
| 2 | 资质要求 | Ⅱ类医疗器械注册证 |
| 3 | 技术参数 |  |
| ▲3.1 | 检测项目 | T值、Z值、声速（SOS） |
| ▲3.2 | 可测量部位 | 桡骨 |
| 3.3 | 测量时间 | 单次检测时间为≤45秒 |
| ▲3.4 | 声速（SOS）测量范围 | 至少包含（2500～4500m/s） |
| 3.5 | 校验功能 | 具备 |
| 3.6 | 便携式配置 | ≤10kg |
| 3.7 | 显示 | 带液晶显示屏和控制主板，Windows 系统，具备≥2个USB数据接口 |
| 3.8 | 打印设备 | 可外接打印机 |
| ▲3.9 | 适用人群 | 儿童+成人 |
| 3.10 | 操作环境 | 湿度：30%至85% 非冷凝  温度：5-40℃ |
| 4 | 配置需求 |  |
| 4.1 | 主机（含便携箱包） | 1台 |
| 4.2 | 鼠标、键盘、鼠标垫 | 1套 |
| 4.3 | 耦合剂 | 1瓶 |
| 4.4 | 电源线 | 1根 |
| 4.5 | 超声波探头 | 1只 |

★5.专机专用耗材：无。