附件1.3

武警部队医疗设备采购技术参数

设备名称：医用放大镜

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **技术性能参数名称** | **参数要求** |
| 1 | 适用范围 | 手术操作中为医生放大手术操作视野 |
| 2 | 资质要求 | 注：Ⅰ类医疗器械备案证 |
| 3 | 技术参数 |  |
| ▲3.1 | 放大镜倍率 | 2.5倍 |
| ▲3.2 | 款式 | 眼镜式放大镜或头帽式放大镜 |
| 3.3 | 镜头重量 | ≤20g |
| 3.4 | 放大镜目镜 | 目镜通光量≥99.9% |
| 3.5 | 光学镜片 | 镜片采用水晶镜片，通光量≥99.9% |
| ▲3.6 | 具备瞳距调节功能 | 调整左右镜筒的距离 |
| 3.7 | 工作距离 | 工作距离可选择，景深≥200mm |
| ▲3.8 | 升级接口 | 配备包含但不限于配镜升级接口、照明和摄像系统升级接口 |
| 4 | 配置需求 |  |
| ▲4.1 | 手术放大镜 | 1组 |
| 4.2 | 支架（头帽/眼镜） | 1个 |
| 4.3 | 镜头保护盖 | 2对 |
| 4.4 | 放大镜保护盒 | 1个 |
| 4.5 | 镜片清洁布 | 1块 |
| 4.6 | 中英文使用说明书 | 1份 |

★5.专机专用耗材：无。